# 货物需求及技术规格

**二、设备参数：**

1、本院数据中心部署方式为双活数据中心，存储型号为H3C 3PAR S8400，存储架构为SAN。

2、所提供的硬盘必须为H3C 3PAR S8400存储原厂专用硬盘，硬盘型号为3.5英寸14TB SAS 7.2K，拟采购数量为：16块。

3、为确保顺利扩容，需H3C原厂工程师现场进行实施。

4、扩容前进行风险评估，提供存储扩容方案和数据备份方案。

5、扩容完毕后，对数据库、虚拟化进行相关扩容配置操作。

6、所供产品必须是原厂原装、全新未拆封的产品。

7、实施完毕后对所有系统硬件、软件进行健康检查，出具相关巡检报告。

**二、采购标的验收标准：**

1.货物交付前，成交商应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向采购人出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，成交商在双方约定时间内组织验货，并可依法邀请相关方参加，验货应出具收货凭据。

2.安装调试完毕后，采购人有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对成交商履约进行验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收报告。

3.计量设备验收时成交商需提供计量检定/校准检测报告。

**4.如为特种设备，验收前成交商需按规定到相关部门备案、办证。**