**附件1：景东县人民医院办公设备报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌及型号** | **参考配置参数** | **单价** | **预采数量** | **金额** |
| 1 | 商用一体机 |  | 预装Windows 11简体中文版/23.8"显示器/Core i5-11500 2.7G 6C/8GB DDR4 3200 SoDIMM/256GB SSD M.2 2242 NVMe TLC/集成显卡/集成网卡/2x2W置扬声器/多功能底座/USB键盘/USB Calliope 黑色鼠标/侧3后3USB接口/OKR/TCM一体台式三年尊享服务极速版+门到桌 |  | 50 | 0.00  |
| 2 | 商用台式机 |  | 单主机/预装Windows 11简体中文版/英特尔酷睿I5-10500(3.1GHZ/12M/6核12线程)/8G(DDR4 2666)/256G固态/无光驱/串口/GT 730 2G显卡/键盘鼠标/13.6L机箱/260W电源/云教室/ |  | 5 | 0.00  |
| 3 | 商用台式机 |  | 单主机/预装Windows 11简体中文版/英特尔酷睿I5-10500(3.1GHZ/12M/6核12线程)/16G(DDR4 2666)/256G固态/无光驱/串口/GT 730 2G显卡/键盘鼠标/13.6L机箱/260W电源/云教室/ |  | 5 | 0.00  |
| 4 | 商用台式机 |  | 套机/预装Windows 11简体中文版/英特尔酷睿I5-10500(3.1GHZ/12M/6核12线程)/16G(DDR4 2666)/256G固态/无光驱/串口/GT 730 2G显卡/键盘鼠标/大机箱/260W电源/云教室/来酷23.8寸显示器 |  | 5 | 0.00  |
| 5 | 商用台式机 |  | 套机/预装Windows 11简体中文版/英特尔酷睿I5-10500(3.1GHZ/12M/6核12线程)/8G(DDR4 2666)/256G固态/无光驱/串口/GT 730 2G显卡/键盘鼠标/大机箱/260W电源/云教室/来酷23.8寸显示器 |  | 5 | 0.00  |
| 6 | 商用台式机 |  | 单主机/预装Windows 11简体中文版/全新酷睿 i7-12700(2.1G/25M/12核/20线程)/8G(DDR4 2666)/256G SSD/无光驱/串口/GT 730 2G显卡/键盘鼠标/13.6L机箱 |  | 5 | 0.00  |
| 7 | 商用台式机 |  | 单主机/预装Windows 11简体中文版/全新酷睿 i7-12700(2.1G/25M/12核/20线程)/16G(DDR4 2666)/256G SSD/无光驱/串口/GT 730 2G显卡/键盘鼠标/13.6L机箱 |  | 5 | 0.00  |
| 8 | 商用一体机 |  | Corei5-10500T(2.3G/12M/6核) /8GDDR4 2666hz/256G SSD/DVDRW/预装Windows 11简体中文版//键盘鼠标/100万像素可升降摄像头/内置麦克风/内置商业级音响/90W89%高效节能电源/4\*USB3.1Gen1/1\*USBType-CGen2/1\*USB3.1Gen2/23.8"三边微边框IPS宽屏LED背光防眩光液晶显示器(1920X1080)/俯仰角度可调固定高度底座/网络同传/ |  | 50 | 0.00  |
| 9 | 激光打印机 |  | 黑白激光打印机/最大打印幅面 A4/最高分辨率 1200×1200dpi/黑白打印速度 单面，A4：40ppm/双面，A4：20ppm/单面，A5：60ppm（纸张横放，驱动中纸张尺寸选择“A5橫”）/处理器 Cortex-A9 800MHz/内存 标配：512MB/双面打印自动/网络功能 支持有线网络打印/打印方式 电子照相技术（一次成像技术）/首页打印时间 小于7.2秒/打印语言 PCL6，BR-Script3，IBM Proprinter XL，Epson FX-850，PDF Version 1.7，XPS Version 1.0/接口类型 USB2.0/10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T以太网/耗材类型 鼓粉分离/墨粉盒型号 标准容量TN-3435/黑白墨粉盒打印量 TN-3435：约3000页/硒鼓型号 DR-3450/硒鼓寿命 30000页/介质类型 多功能纸盒：普通纸，薄纸，厚纸，再生纸，铜版纸，标签，信封（60-200g/㎡）/纸盒标配：普通纸，薄纸，再生纸（60-120g/㎡）/介质尺寸 多功能纸盒：宽度：76.2-215.9mm，长度：127-355.6mm/纸盒标配：A4，Letter，B5(JIS)，A5，Executive，Legal，Folio，16K(195×270mm)，16K(184×260mm)， 16K(197×273mm)/电源功率 打印：640W，待机：32W，睡眠：1.2W/工作噪音 打印：＜52dB（A），待机：＜34dB（A）/保修政策 全国联保，享受三包服务/质保时间 3年 |  | 10 | 0.00  |
| 10 | 激光打印机 |  | 黑白激光打印机/最大打印幅面 A4/最高分辨率 1200×1200dpi/黑白打印速度 18ppm/处理器 266MHz/内存 标配：2MB，最大：2MB/双面打印 手动/网络功能 不支持网络打印/打印方式 激光打印/预热时间 0秒/首页打印时间 8.5秒/打印语言 基于主机的打印/月打印负荷 5000页/接口类型 USB2.0/耗材类型 鼓粉一体/硒鼓型号 HP 88号（CC388A）/硒鼓寿命 随机标配：1500页/介质类型 纸张（激光打印纸，普通纸，相纸，糙纸，牛皮纸），信封，标签，卡片，投影胶片，明信片/介质尺寸 A4，A5，A6，B5，明信片，信封(C5，DL，B5)/150页进纸盒： 147×211-216×356mm/介质重量 60-163g/㎡/进纸盒容量 标配：150页（普通纸）/出纸盒容量 标配：100页/产品尺寸 349×238×196mm，349×228×410mm/产品重量 5.2kg，6.35kg（包装重量）/系统平台 Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003/Mac OS X v10.4-10.6/保修政策 全国联保，享受三包服务/质保时间 1年 |  | 8 | 0.00  |
| 11 | 针式打印机 |  | 产品类型通用针式打印机/打印方式 点阵击打式打印宽度80列（在10cpi下）/打印针数24针/可靠性 打印头寿命：4亿次/针/色带寿命：200万字符/复写能力4份（1份原件+3份拷贝）/缓冲区 128KB/接口类型USB2.0，IEEE1284双向并口，串行接口/打印速度中文（6.7cpi）：173汉字/秒，115汉字/秒，57汉字/秒/中文（7.5cpi）：195汉字/秒，130汉字/秒，65汉字/秒/英文（10cpi）：347字符/秒，260字符/秒，86字符/秒/字符集 13种国际字符集和一种法定字符集：/Italic table，PC437 (US Standard Europe)，PC850 (Multilingual)，PC860 (Portuguese)，PC861 (Icelandic)，PC863 (Canadian-French)，PC865 (Nordic)Abicomp,BRASCII，Roman 8，ISO Latin 1，PC 858，ISO 8859-15/字体10种位图字体：Draft，Roman，Sans Serif，Courier，Prestige Script，OCR-B，Orator，Orator-S，script C/4种可缩放字体：Roman，Sans Serif，Roman T，Sans Serif H/8种条码字体：EAN-13，EAN-8，Interleaved 2 of 5，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code 128，POSTNET/控制代码ESC/PK，IBM PPDS仿真/出纸方式后部进纸，顶部出纸（单页纸和连续纸）/介质类型单页单联纸，单页多联纸，信封，连续纸，卷纸/介质宽度单页纸：100-257mm，连续纸：101.6-254mm/介质厚度0.065-0.52mm/平均无故障时间10000小时/产品尺寸362×275×154mm（不包括旋钮，导纸器和过纸控制杆）/产品重量约4.1kg/系统平台Windows 7/2000/XP/Vista/电源电压AC 220-240V，50-60Hz/电源功率约22W/工作噪音57dB/环境参数工作温度：5-35℃，工作湿度：10-80%RH/包装清单爱普生LQ-300KH主机 x1/保修政策全国联保，享受三包服务/质保时间3年纠错/ |  | 1 | 0.00  |
| 12 | 针式打印机 |  | 产品类型票据针式打印机（平推式）/打印方式点阵击打式/打印方向双向逻辑查找/打印针数24针/可靠性 打印头寿命：2亿次/针/色带性能色带型号：色带盒S015290/色带寿命：200万字符（信函模式），300万字符（草体模式）/复写能力7份（1份原件+6份拷贝）/缓冲区 128KB/接口类型USB2.0，IEEE1284双向并口/打印速度中文（6.7cpi）：超高速150字符/秒，高速100字符/秒，信函质量52字符/秒/中文（7.5cpi）：超高速168字符/秒，高速112字符/秒，信函质量59字符/秒/英文（10cpi）：超高速300字符/秒，高速225字符/秒，信函质量79字符/秒/英文（12cpi）：超高速360字符/秒，高速270字符/秒，信函质量95字符/秒/英文（15cpi）：超高速450字符/秒，高速338字符/秒，信函质量119字符/秒/打印分辨率360×180dpi（信函质量模式）/字符集 中文：GB18030汉字编码字符集/英文：Italic，PC437，PC850，PC860，PC863，PC865，PC858/字体中文：宋体，黑体/英文：4种平滑变倍字体/条码：8种/控制代码ESC/P-K，IBM2390+仿真，OK15530SC仿真/打印总量1200万行/出纸方式手动进纸：前进、前出，拖纸器：后进、前出/介质类型打印纸，连续纸，多联表格纸，标签/介质宽度单页纸：90-257mm，连续纸：101.6-254mm/介质厚度单页纸：0.065-0.14mm，连续纸：0.065-0.53mm/平均无故障时间 10000小时/产品尺寸386×306×185mm/产品重量3.5kg系统平台Windows 95/98/2000/ME/XP/NT 4.0/电源电压AC 220-240V，50/60Hz/工作噪音约57dB（A）/环境参数工作温度：5-35℃，工作湿度：10-80%RH/保修政策全国联保，享受三包服务/质保时间3年/质保备注整机保修3年（含打印头） |  | 1 | 0.00  |
| 13 | 针式打印机 |  | 产品类型票据针式打印机（平推式）/打印方式点阵击打式/打印方向双向逻辑查找/打印针数24针/可靠性 打印头寿命：4亿次/针/色带性能色带型号：色带芯S015290/S010076，色带架S015290/S015583/色带寿命：400万字符（信函质量10cpi,48点/字符），800万字符（草稿质量10cpi,24点/字符)/复写能力7份（1份原件+6份拷贝）/缓冲区 128KB/接口类型USB2.0，IEEE1284双向并行接口/打印速度中文（6.7cpi）：超高速173字符/秒，高速115字符/秒，信函质量57字符/秒/中文（7.5cpi）：超高速195字符/秒，高速130字符/秒，信函质量65字符/秒/英文（10cpi）：超高速347字符/秒，高速260字符/秒，信函质量86字符/秒/打印分辨率360×180dpi（信函质量模式）/字符集 14种国际字符集和一种法定字符集：/USA，France，Germany，UK，Denmark I，Sweden，Italy，Spain I，Japan，Norway，Denmark II，Spain II，Latin America，Korea，Legal/字体位图字体：宋体，黑体，EPSON Draft，EPSON Roman，EPSON Sans Serif，EPSON OCR-B/可缩放字体：4种/控制代码ESC/P-K，IBM PPDS仿真，OK15530SC仿真/打印总量2000万行（不含打印头）/出纸方式摩擦进纸（前部进纸），拖纸器进纸（后部进纸）/介质类型单页纸，单页拷贝纸，连续纸（单页纸和多页纸），卡片，单页标签纸，连续标签纸/介质宽度单页纸：70-257mm，连续纸：76.2-254mm/介质厚度0.052-0.53mm/平均无故障时间 10000小时/产品尺寸386×305×185mm/产品重量约3.8kg/系统平台Windows 2000/XP/Vista/电源电压AC 220-240V，50/60Hz/工作噪音SO7779模式约56dB，低噪音模式约54dB/环境参数工作温度：5-35℃，工作湿度：10-80%RH/保修政策全国联保，享受三包服务/质保时间3年/质保备注整机保修3年（含打印头） |  | 1 | 0.00  |
| 14 | 条码打印机 |  | RFID打印机/打印方式热敏和热转印/打印分辨率203dpi（8点/毫米）/打印速度152mm/s/标签打印，条码打印/条形码 一维条码： Code11，Code39，Code93，Code128，UPC-A，UPC-E，EAN-8，EAN-13，EAN-14，UPC-E with EAN 2-or5-digit extensions，Plessey，Postnet，Standard 2-of-5，Industrial 2-of-5，Interleaved 2-of-5，Logmars，MSI，Codabar，GS1 DataBar/二维条码： Codablock，PDF417，MicroPDF-417Code49，DataMatrix，MaxiCode，QR Code，Aztec/字体/字符集16种内置可扩展ZPL II/两种内置可伸缩ZPL/支持OpenType字体/通讯接口串口，DB-9，USB V2.0， Centronics并行， 以太网口/存储内存128MB，闪存256MB/介质类型卷筒纸或折叠纸，模切或连续带有/不带黑标介质，标签纸料，连续收据纸和腕带/介质厚度0.08-0.1905mm/碳带长度≤300m/碳带宽度33.8-109.2mm/碳带比率1:1,1:4/产品尺寸267×197×191mm/产品重量1.1kg/电源参数AC 100-240V，50/60Hz/环境参数工作温度：4.4-41℃，工作湿度：10-90%（非凝结），存储温度：-40-60℃，存储湿度：5-95%（非凝结） |  | 5 | 0.00  |
| 15 | 条码打印机 |  | 打印方式热转印/打印分辨率203 dpi/ 300 dpi 打印速度/打印规格8 ips(203 dpi)/6 ips(300 dpi)/最大打印宽度108毫米（203dpi）/106毫米（300 dpi）2286毫米（203 dpi）/1524毫米（300 dpi）/打印长度兼容ZPL-II，EPL2，DPL纸仓支持最大纸卷外径类型蜡基，树脂基，混合基碳带规格30毫米 ~ 110毫米/宽度25.4毫米内径最大碳带长度300米 |  | 5 | 0.00  |
| 16 | 交换机 |  | 千兆以太网交换机/应用层级三层/传输速率10/100/1000Mbps/产品内存512MB/交换方式存储-转发/包转发率11.9Mpps/端口结构非模块化/端口数量52个/端口描述48个10/100/1000Base-T以太网端口/4个千兆SFP/控制端口Console接口：RJ45/堆叠功能可堆叠/电源电压额定电压：100V AC～240V AC；50/60Hz/输入电压：90V AC～264V AC；47Hz～63Hz电源功率43.3W/产品尺寸442\*220\*43mm/550\*360\*90mm（含包材）/产品重量2.76kg（不含包材）/3.74kg（含包材）/环境标准长期工作环境温度 [°C]：-5°C～+50°C（0m～1800m海拔）/短期工作环境温度 [°C]：-5°C～+55°C（0m～1800m海拔）/工作环境温度变化限制 [°C]：1800m～5000m，海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。/选配≥70km距离的光模块时工作温度为-5°C～+45°C。/其它参数业务口防雷 [kV]：共模±7kV（最大支持±10kV，设备不损坏）/电源口防雷 [kV]：差模±6kV，共模±6kV/保修政策全国联保，享受三包服务/质保时间一年 |  | 2 | 0.00  |
| 17 | 交换机 |  | 千兆以太网交换机/应用层级三层/传输速率10/100/1000BASE-T Mbps/交换方式存储-转发/背板带宽交换容量：432Gbps/4.32Tbps/包转发率144/166Mpps/MAC地址表MAC特性/遵循IEEE 802.1d标准/支持MAC地址自动学习和老化/支持静态、动态、黑洞MAC表项/支持源MAC地址过滤/端口结构非模块化/端口数量52个/端口描述48个10/100/1000/BASE-T以太网端口/4个万兆SFP+/堆叠功能可堆叠/VLAN支持 Guest VLAN、 Voice VLAN/支持GVRP协议/支持 MUX VLAN功能/支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLA/支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能/QOS支持对端口入方向、出方向进行速率限制/支持报文重定向/支持基于端口的流量监管,支持双速三色CAR功能/每端口支持8个队列/支持WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP队列/支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记/支持L2( Layer2)~L4( Layer4)包过滤功能/提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址/目的IP地址JTCP/UDP协议源/目的端口号协议/VLAN的包过滤功能/支持基于队列限速和端口整形的功能/组播管理支持 PIM DV、 PIM SM、 PIM SSM/支持MLDv1/2及MLDV/2 Snooping/支持 IGMP V1/V2/3及 IGMP V1/23 Snooping/支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制/支持捆绑端口的组播负载分担/支持可控组播/支持基于端口的组播流量统计/网络管理支持智能堆叠 stack/支持基于 Netconf/Yang的云管理/支持虚拟电缆检测( Virtual Cable Test)/支持 Telnet远程配置、维护/支持 SNMPV1/V2c/3/支持RMON/支持 esight网管系统、支持VEB网管特性/支持HTTPS/支持LDP/LLDP-MED/支持系统日志、分级告警/支持802.3az能效以太网EEE/安全管理用户分级管理和口令保护/支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击/支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定/支持端口隔离、端口安全、 Sticky MAC/支持MF/支持黑洞MAC地址/支持MAC地址学习数目限制/支持EEE802.1X认证,支持单端口最大用户数限制/支持AAA认证,支持 Radius、 HWTACACS、/NAC等多种方式/支持SSHV2.0/支持HTTPS/支持CP保护功能/支持黑名单和白名单/支持 DHCP Relay DHCP Server、 DHCP Snooping/支持 DHCPVE6 Relay、 DHCPV6 Server、 DHCPVE6/Snooping支持用户认证点和策略执行点分离/保修政策全国联保，享受三包服务/质保时间一年 |  | 1 | 0.00  |
| 18 | 交换机 |  | 千兆以太网交换机，网管交换机/应用层级三层/传输速率10/100/1000Mbps，10000Mbps/交换方式存储-转发/包转发率336Gbps/3.36Tbps/端口结构非模块化/端口数量28个/端口描述24个10/100/1000 Baset以太网端口/4个万兆SFP/堆叠功能可堆叠/VLAN支持4 K VLAN/支持 Access/ Trunk/Hybrid/QinQ接入方式/支持基于端口划分VLAN/支持MAC地址自动学习/支持MAC地址自动老化/支持静态MAC表项/QOS支持流量监管/支持入端口流量限速/支持端口队列调度/支持拥塞避免/支持出端口流暈整形/支持高级IPV46ACL/安全管理支持端口安全/支持广播、组播、未知单播风暴控制/支持端口隔离/电源电压交流输入:90VAC-290VAC;45Hz-65Hz/高压直流输入:190VDC-290VDC/电源功率28.W/产品尺寸300\*220\*43.6mm/产品重量重量(不含包材)：2.94kg/重量(合包材)：3.91kg/环境标准5°C-+50°C(0m~1800m海拔)/说明:1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1C。/设备不支持在环境温度低于0°C时启动。/其它参数散热方式：风冷散热，智能调速/保修政策全国联保，享受三包服务/质保时间一年 |  | 1 | 0.00  |
| 19 |  |  | 千兆以太网交换机/应用层级三层/传输速率10/100/1000Mbps/交换方式存储-转发/背板带宽336Gbps/3.36Tbps/包转发率51/126Mpps/端口结构非模块化/端口数量28个/端口描述24个10/100/1000Base-T以太网端口/4个千兆SFP/堆叠功能可堆叠/VLAN支持4K VLAN/支持Guest VLAN、Voice VLAN/支持GVRP协议/支持MUX VLAN功能/支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN/支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能/QOS支持对端口速率限制/支持报文重定向/每端口支持8个队列/支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能/支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法/支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记/支持基于队列限速和端口整形的功能/组播管理支持PIM DM，PIM SM，PIM SSM/支持IGMP v1/v2/v3 Snooping/支持可控组播/支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制/支持捆绑端口的组播负载分担/支持基于端口的组播流量统计/支持MLD v1/v2snooping（Multicast Listener Discovery snooping）/网络管理支持智能堆叠iStack/支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)/支持Telnet远程配置、维护/支持SNMPv1/v2c/v3/支持RMON/支持eSight网管系统、支持WEB网管特性/支持HTTPS/支持LLDP/LLDP-MED/支持系统日志、分级告警/支持802.3az能效以太网EEE/支持sFlow/安全管理用户分级管理和口令保护/支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC/支持MFF/支持防止DOS，ARP攻击功能，ICMP防攻击/支持黑洞MAC地址/支持MAC地址学习数目限制/支持IEEE 802.1X认证/支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式/支持SSH V2.0/支持HTTPS/支持CPU保护功能/支持黑名单和白名单/支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping/支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping/支持用户认证点和策略执行点分离/电源电压额定电压：AC 100-240V，50/60Hz/电源功率34W/环境标准储存温度：-40-70℃/长期运行温度：-5-45℃/短期运行温度：NA/相对湿度：5%-95%（无凝结）/其它参数电源类型：内置AC电源/噪音：无风扇，静音/业务口防雷：共模±10kV/电源口防雷：差模：±6kV，共模±6kV/散热方式：自然散热/保修政策全国联保，享受三包服务/质保时间一年 |  | 1 | 0.00  |
| 20 | 三层交换机 |  | 企业级万兆交换机/传输速率10/100/1000/10000Mbps/背板带宽2.4T/24Tbps/包转发率720M/792Mpps/MAC地址表64K/端口数量30个/端口描述24个10GE SFP+端口，6个40GE QSFP端口/堆叠功能能堆叠/VLAN支持4K个VLAN/支持Guest VLAN，Voice VLANs/支持GVRP协议/支持MUX VLAN功能/支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN/支持VLAN Mapping功能/QOS支持对端口入方向，出方向进行速率限制/支持报文重定向/支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能/每端口支持8个队列/支持DRR，SP，DRR+SP队列调度算法/支持WRED/支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记/支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址，目的MAC地址，源IP地址，目的IP地址，TCP/UDP协议源/目的端口号，协议，VLAN的包过滤功能/支持基于队列限速和端口整形的功能/组播管理支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制/支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制/支持捆绑端口的组播负载分担/支持可控组播/支持基于端口的组播流量统计/支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM，PIM-DM，PIM-SSM/支持MSDP/支持组播VPN/支持云管理/支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）/支持SNMPv1/v2/v3/支持RMON/支持网管系统，支持WEB网管特性/支持系统日志，分级告警/支持NetStream/支持Telemetry/安全管理安全特性：/支持防止DOS，ARP攻击功能，ICMP防攻击/支持IP，MAC，端口，VLAN的组合绑定/支持端口隔离，端口安全，Sticky MAC/支持MFF/支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制/支持AAA认证，支持Radius，HWTACACS等多种方式/支持NAC功能/支持SSH V2.0/支持HTTPS/支持CPU保护功能/支持黑名单和白名单/支持对ND，DHCPv6，MLD等IPv6协议报文进行攻击溯源和惩罚/支持IPSec对管理报文加密/支持加密通信分析（ECA）/支持威胁诱捕技术（Deception）/支持LACP/支持E-Trunk/支持以太网OAM802.3ah和802.1ag/支持ITU-Y.1731/支持DLDP/支持LLDP/支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等/支持硬件BFD和OAM/AC电源：/额定电压范围：100-240V AC，50/60Hz/最大电压范围：90-290V AC，45-65Hz/DC电源：-48V～-60V/AC 600W：最大8A/DC 1000W：最大30A/电源功率整机最大功耗：225W（220V输入），249W（90V输入）/整机最小功耗：88W/产品尺442×420×43.6mm/环境标准工作温度：0-1800m：-5℃到 45℃，-5℃不支持启动，1800-5000m：海拔每升高220m，高温规格降低1℃/存储温度：-40-70℃/工作海拔高度：5000m/噪声（常温声压）：52dB(A)/AC电源：差模±6kV，共模±6kV/DC电源：差模±2kV，共模±4kV/相对湿度：5%－95%（无&/支持最大64K MAC地址容量/遵循IEEE 802.1d标准/支持MAC地址自动学习和老化/支持静态，动态，黑洞MAC表项/支持源MAC地址过滤/ARP特性：静态ARP，动态ARP/IP路由：静态路由，RIP V1/2，RIPng，OSPF，OSPFv3，IS-IS，IS-ISv6，BGP，BGP4+，ECMP，路由策略/支持最大32K FIBv4表项/支持最大16K FIBv6表项/互通性：VBST基于VLAN生成树协议（PVST/PVST+/RPVST互通）/LNP链路类型协商协议（和DTP相似功能）/VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能）/环网保护技术：支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例/支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护/支持智能以太保护SEP协议/支持ERPS以太环保护协议（G.8032）/支持BFD For OSPF/ISIS/VRRP/PIM协议/支持STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s）协议/支持BPDU保护，根保护和环回保护/IPv6特性：支持ND（Neighbor Discovery）/支持PMTU/支持IPv6 Ping，IPv6 Tracert，IPv6 Telnet/支持基于源IPv6地址，目的IPv6地址，四层端口，协议类型等ACL/支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping）/支持子接口配置IPv6地址，支持VRRP6，DHCPv6，L3VPN等/超级虚拟交换网（SVF）：支持作为Parent将下联交换机，AP纵向虚拟为一台设备管理/支持2层Client架构/支持AS独立配置模式，Parent设备上可以配置模板不支持的业务/支持与第三方厂商混合组网管理/iPCA质量感知：支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计/支持网络级和设备级丢包数量和丢包率统计/风扇数量：4风扇，风扇可插拔/散热方式：风冷散热，智能调速/保修政策全国联保，享受三包服务/质保时间一年 |  | 1 | 0.00  |
| 21 | 二维码扫描枪 |  | 手机支付码扫描小白盒/扫码墩/医院医保健康码扫描仪器/便携式/感光元件CMOS/USB接口/即插即用/免驱/支持一维码二维码扫码/支持医保电子凭证 |  | 10 | 0.00  |
|  |  |  |  |  | **合计** | **0.00**  |