**景东县人民医院儿科经皮黄疸仪采购要求及参数**

采购预算：2.5万元。

产品参数

测量方式：氙闪光灯为光源的光反射式，蓝、绿光比较

显 示：液晶显示，错误数据可清除。同时显示两个单位为mg/dl，μmol/l。可进行2-9次平均值测试。

光 源：氙闪光灯

电 源：DC4.8V可充电电池组，测量次数≥500次。

示值精度：检测板白色屏0.00+1.00；黄色屏20.0±1.0。